ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Ул.Карађорђева 114 НОВА ВАРОШ

Koмисија за јавне набавке

Датум:29.05.2020.

Број:477- 568/2020

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ-

НАБАВКА KOНТЕЈНЕРА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД БРОЈ 8/2020

Дана 28.05.2020, од потенцијалних понуђача добили смо Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНМВ број 8/2020-набавка контејнера следеће садржине у складу са чланом 63.ЗЈН.

Potrebno mi je pojašnjenje  sledećih zahteva iz tenderske dokumentacije za kontejnere od 1,1m3:

1.”Telo kontejnera ojačano dvostrukim orebljenjem radi veće izdržljivosti”-da li to podrazumeva horizontalna I vertikalna rebra?

2.”Nosač točka kontejnera mora imati dodatno ojačanje  radi sprečavanja deformacije prilikom pražnjenja “-šta ovo tačno podrazumeva ?

Питање другог потенцијалног понуђача:

 3.Да ли ће Наручилац у циљу обезбеђења конкуренције поред наведеног сертификата о усклађености са стндардом SRPS EN 840-3/5/6 за производњу металних контејнера, издатог од стране акредитоване лабораторије, прихватити и извештај и уверење о испитивању према SRPS EN 840-3/5/6 од овлашћеног тела тако да у додатним условима под техничким капацитетом поред наведеног стандарда SRPS EN 840-3/5/6 за производњу металних контејнера, издатог од стране акредитоване лабораторије стоји „или извештај и уврење о испитивању према стандарду SRPS EN 840-3/5/6 од овала --штеног тела“?

S poštovanjem

Од г о в о р :

1.Код првог питања које се тиче двоструког оребљења ради веће издржљивости мислили смо **на вертикална оребљења** те ћемо у делу техничке спецификације извршити измену и уместо двоструког оребљења унети вертикално.

2.Када је у питању носач точка контејнера мислимо на дебљину носача која мора бити минимално 3 мм.И у том делу вршимо измену техничких спецификација.

3.Као одговор за питање 3. везано за доказивање додатних услова спремни смо да у циљу обезбеђења конкуренције прихватимо предлог ,захтев ,потенцијалног понуђача и извршимо измену конкурсне документације тако да у додатним условима под техничким капацитетом поред наведеног стандарда SRPS EN 840-3/5/6 за производњу металних контејнера, издатог од стране акредитоване лабораторије стоји „или извештај и уврење о испитивању према стандарду SRPS EN 840-3/5/6 од овалаштеног тела“?

Комисија за јавне набавке

ЈП“3.Септембар“Нова Варош